C-Praktikum: GPS Geodatenerfassung @ TU Braunschweig

# GPS Geodatenerfassung

| Fachbereich für Physik und Geowissenschaften

| Institut für Geoökologie

| Abteilungen

| Umweltsystemanalyse

| Lehrveranstaltungen

| C-Praktikum

| Wetterstation

| GPS Geodatenerfassung

| Fraktale

| Kartenvergleich

Im Programmierpraktikum werden wir uns um die Geodatenerfassung mit Hilfe eines GPS-Empfängers kümmern. Die mit GPS erfassten Koordinaten der betrachteten Geo-Objekte werden im NMEA und GARMIN Format auf den Rechner übertragen. Für diesen Arbeitsschritt gibt es bereits eine große Anzahl von verfügbaren Softwarelösungen. TrackLog-Data, d.h. die abgegangene Wegstrecke, kann bis lang nur mit Schwierigkeiten in ein Geographisches Informationssystem wie das GIS ArcView importiert werden. Diese Aufgabe werden wir lösen.

Hintergrund-Informationen

1. Ausgehen werden wir von dem frei verfügbaren Programm Trackmaker, welche es erlaubt Daten, aus einem GPS-Handgerät in den PC zu transferieren dort grafisch darzustellen und in textueller Form abzuspeichern. Das Ergebnis ist eine Textdatei, die Wegepunkt, Tracklogs, Routen und das Kartendatum enthält.
2. Um nun im GIS ArcView diese Daten zu importieren, können wir auf eine (ebenfalls allgemein verfügbare) ArcView-Erweiterung Gen2Shp.avx zurückgreifen, die aus einfachen Text-Dateien Punkt, Linien und Flächen Geometrien (Shape-Files) erzeugt.

Und das ist einem PDF-File alles haarklein dargestellt. Vor beginn des Praktikums bitte ich alle dieses Skript durchzuarbeiten. Danke!

Ressourcen

- Gen2Shp.zip Arcview Extension zur Erstellung von Shapes auf Textdateien, siehe unter warden.www.cistron.nl/geo
- GPS-Trackmaker. Programm zum Einlesen und graphischen Darstellung von GPS-Daten (Wegepunkte, Tracklog, Routen) in den PC, siehe unter (www.gpstm.com)
- Beispielsdateien aus GPS-Trackmaker, ASCII-Text Format.

Ergebnisse

- PK ZIP-Archiv des Programmes gps2gis (C-Programm, Makefile und Ergebnisdateien)
- PK-ZIP-Archiv einen Beispiels-ArcView Projektes basierend auf dem Datensatz gpsdata.txt (1.8MByte)

Nebenstehend ein Ausschnitt aus dem ArcView-Projekt. Um dieses Ergebnis zu erhalten

- sind die Ergebnisdaten von gps2gis über die ArcView-Extension Generate2Shape zu importieren,
- ist eine entsprechende Sachdatentabelle mit den Bezeichnern der Wegepunkt mit dem Punkt-Thema zu erknüpfen und
- es müssen sämtliche Koordinaten via benutzerspezifischer Projektion in Gauß-Krüger-Koordinaten bzgl. 3.-Meridianstreifen dargestellt werden. Für diese Projektion ist die TK100 im Hintergrung geokodiert worden.

: aktualisiert 21. Aug 2003 Druckversion Seite versenden
Verantwortlich: Dr. Ralf Seppelt Feedback an geooekologie@tu-braunschweig.de |

9. November 2004:
| heute an der TU